**Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty**

......................................................

(miejscowość i data )

|  |  |
| --- | --- |
| ..........................................................  Nazwa Wykonawcy | Adres .......................................................................  …….................................................................    telefon ............................... faks ...............................    **E-mail** ......................................................................  (na który zamawiający ma przesłać korespondencje  zgodnie z punktem 7 SIWZ) |
| ..........................................................  Nazwa Wykonawcy | Adres .......................................................................  …….................................................................    telefon ............................... faks ...............................  **E-mail** .......................................................................  (na który zamawiający ma przesłać korespondencje  zgodnie z punktem 7 SIWZ) |
| **Pełnomocnik**  (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia) |  |

# OFERTA

# w przetargu nieograniczonym

Zamawiający : **Gmina Nysa**

**Urząd Miejski w Nysie**

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie zamówienia pn.:

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie**

**– dostawa i montaż umeblowania**

Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy **cenę brutto :** .......................................................... **zł**

słownie............................................................................................................................ złotych.

w tym podatek VAT ................ % tj. .............................................. zł,

w rozbiciu na ceny jednostkowe:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena** | **Wartość** | **Opis** |
| 1 | Zestaw meblowy | 2 |  |  | Zestaw meblowy złożony z: 1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 868 mm Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 4 przestrzenie) 1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm RRegał z 1 półką ( 2 przestrzenie). Dolna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od prawego boku,górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od lewego boku ( cały regał - 4 przestrzenie) 1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki ( 3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 6 przestrzeni) 1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody ( cały regał - 6 przestrzeni) 2 szt. - Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. wym: 365 x 370 mm Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi Przestrzenie w regałach dostosowane do montażu poniższych szuflad i drzwiczek. Po montażu -  drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.  Szuflady:  Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze: szarym - 2 szt, limonka - 2 szt. - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 370 x 183 mm Drzwiczki:  Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze: szarym - 6 szt, limonki - 4 szt, białym - 2 szt, białe - mocowane do przegrody - 2 szt, szare - mocowane do przegrody - 1 szt, limonka - mocowane do przegordy - 1 szt - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm Szuflady: Korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - 4 szt - 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 752 x 183 mm |
| 2 | Nogi okrągłe z dokrętkami (4szt.) | 38 |  |  | Komplet 4 okrągłych nóg do blatów o śr 4,8 cm. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Możliwe jest uzyskanie 4 wysokości stołów. Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. • wys. 40, 46, 52, 58 cm |
| 3 | Blat prostokątny z bukowym ob. | 38 |  |  | Blat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, obrzeżem PCV o gr. 2 mm.Oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg  • wym. blatu 120 x 74 cm  Kształt blatu - prostokątny,Kolor obrzeża PCV: bukowy |
| 4 | Krzesełko roz. 2 naturalne - buk | 90 |  |  | Krzeseło wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim.  Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.  • Rozmiar 2, kolor sklejki - buk |
| 5 | Krzesełko roz. 3 naturalne - buk | 144 |  |  | Krzeseło wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim.  Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.  • Rozmiar 3, kolor sklejki - buk |
| 6 | Łóżeczko przedszkolne | 75 |  |  | Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, doskonale sprawdza się w czasie przedszkolnego leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka umożliwia łatwe ich przemieszczanie. Wysokość łóżeczek może być zwiększona poprzez użycie dodatkowych nóżek. • wym. 132 x 60 x 12,5 cm • kolor niebieski |
| 7 | Szatnia - prosta 5 - klon | 33 |  |  | Szatnia składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 325 mm, pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona 4 przegrodami (5 równych przestrzeni). Powyżej ławeczki znajduje się korpus o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 250 mm x 985 mm złożony z 4 przegród (5 przestrzeni). Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18 mm.  W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 5 szt. drzwiczek o wymiarach: szer. 191 mm wys. 653 mm każde. Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji klonu. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm.  Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 1310 mm |
| 8 | Szafka grzybek | 6 |  |  | Regał złożony z : - Aplikacji w kształcie grzybka w kolorze czerwonym i żółtym z płyty MDF o gr. 12 mm ( jako plecy regału),  - 4 półkek oraz 2 przegród montownych do aplikacji  Przegrody w kolorze żółtym i czerwonym wykonane z płyty MDF o grubości 12 mm. Półki, podłoże wykonana z płyty laminowanej 18 mm w kolorze brzozy z obrzeżem żółtym i czerwonym • wym. 90 x 46 x 149 cm Produkt posiada certyfikat za zgpdność z normą:PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, |
| 9 | Półeczka na kubeczki niebieska | 15 |  |  | Półka o wym. 675 x 180 x 250 mm, wykonana z niebieskiej płyty MDF o gr. 12 mm, w górnej części zakończona ozdobnikiem w kształcie fali. Zaokrąglone boki półki wykonane z płyty wiórowej o gr. 12mm w tonacji brzozy. W środkowej części półeczka wykonana z tworzywa sztucznego, z 10 otworami na kubeczki (każdy otwór o śr. 70 mm). Pod półeczką 5 podwójnych, metalowych haczyków np. na ręczniki. Przystosowana do powieszenia na ścianie. |
| 10 | Biurko z szafką 90 i 1 szufladą - białe | 7 |  |  | Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone   Po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem, poniżej szafka zamykana na zamek z uchwytem. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm. Szerokość miejsca na krzesło wynosi 708 mm. Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe - drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - wym. frontu szuflady 370 x 183 mm  - wym. wewn. szuflady 320 x 430 x 90 mm - wym. frontu szafki 370 x 370 mm  - wym. wewn. szafki 370 x 370 x 490 mm |
| 11 | Biblioteczka jednostronna stojąca - biała | 6 |  |  | Biblioteczka służąca do ekspozycji książek w taki sposób, by były widoczne ich okładki Półki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 1 mm. Ścianki boczne wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - 5 półek (szerokość: 40 mm) Biblioteczka o wym. (szer x gł. x wys.): 600x 350 x 890 mm |
| 12 | Szafka XL z 3 półkami | 6 |  |  | Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 3 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości ( 4 przestrzenie) Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) Po montażu -  drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.  Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1616 mm |
| 13 | Drzwiczki średnie 90 - białe | 12 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 744 mm |
| 14 | Suszarka plastyczna | 6 |  |  | Funkcjonalny mebel do suszenia prac plastycznych. Drewniany stelaż na kółkach ułatwiających przemieszczanie. Suszarka pomieści 25 prac formatu A3 lub 50 A4. • wym. 43 x 45 x 113,5 cm |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 | Szafka plastyczna | 6 |  |  | Funkcjonalna szafka do przechowywania artykułów plastycznych, z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie. Wszystkie przechowywane w niej materiały są łatwo dostępne dla dzieci. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, szare elementy wykonane z płyty MDF. • wym. 80 x 34 x 72 cm • wys. półek 20 cm • przegródki górne 23,5 x 30,5 cm i 26 x 30,5 cm |
| 16 | Torba małego muzyka | 6 |  |  | Produkt wspierający pracę z dzieckiem zdrowym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonale sprawdzi się na zajęciach muzykoterapii. Poszczególne instrumenty mogą posłużyć również na zajęciach socjoterapeutycznych do relaksacji lub wyrażania emocji. Wszystkie instrumenty umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami. Torba wykonana jest z tkaniny, zamykana na zamek. • wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm • 17 instrumentów:  - tamburyn, śr. 20 cm  - maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm  - podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm  - trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm  - kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 5,5 cm  - kastaniety z rączką, dł. 21 cm  - marakasy drewniane, dł. 23 cm  - drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm  - tamburyn z membraną, śr. 20 cm  - podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm  - podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 cm - klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm  - marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm • od 3 lat |
| 17 | Szafa wysoka z 8 schowkami z zamykanymi przegrodami na dzienniki - klon | 1 |  |  | Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,  - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym  - Skrzynie na cokole  Szafa o wym. 760 x 400 x 1850 mm. Wyposażona w 8 schowków na rzeczy osobiste oraz duży schowek z przegrodami na dzienniki (18 szt.) na jednym poziomie. Wszystkie schowki łącznie z przegrodami na dzienniki są wyposażone w drzwiczki o wym. 368 x 347,4 mm, zamykane na zamek z dwoma kluczykami. Szafa w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 | Szafa ubraniowa - klon | 3 |  |  | Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,  - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym  - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole  Szafa ubraniowa głęboka o wym. 760 x 530 x 1850 mm. W górnej części półka na kapelusze, pod nią zamocowany metalowy drążek na wieszaki ubraniowe. Dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w uchwyty oraz zamek z dwoma kluczykami. Szafa w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990 |
| 19 | Regał wysoki z 3 szufladami - klon | 1 |  |  | Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,  - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf oraz dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym  - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym Regał o wym. 760 x 400 x 1850 mm. W górnej części szafka otwarta z 2 półkami (3 przestrzenie).. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. W dolnej części 3 szuflady rozmieszczone na całej szerokości szafki, wyposażone w 6 uchwytów oraz prowadnice. Regał w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990 |
| 20 | Krzesło konferencyjne ISO Alu popielato - czarne | 15 |  |  | Wygodne krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny dostępnej w 5 kolorach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej w kolorze aluminiowym, siedzisko i oparcie tapicerowane. • wys. 47 cm • popielato - czarne |
| 21 | Stół owalny 120 x 200 cm klon | 1 |  |  | Stół o wym. 1200 x 2000 mm. Metalowa konstrukcja w kolorze srebrnym, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej w kolorze klon, gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. |
| 22 | Krzesło czarne | 1 |  |  | Funkcjonalne, dobrej jakości siedziska, które będą służyć wiele lat. Oparcia krzeseł są odchylane, co daje wygodę podczas siedzenia. Blokada oparcia w wybranej pozycji ułatwi pracę przy biurku. Wysokość siedziska można w łatwy i płynny sposób regulować za pomocą podnośnika pneumatycznego. Amortyzacja umożliwia bezpieczne siadanie na krześle. Materiał: skóra dwoina, lakierowana. • śr. 71 cm • wys. siedziska 49,5-58,5 cm • czarne |
| 23 | P krzesło tapicerowane nr 6 - czarny - czarny | 3 |  |  | Krzesełka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem tapicerowanym - Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.  - Zaokrąglone oparcie, które jest jest wpasowane i zamocowane w stelaż - Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność.  -Zatyczki na nóżnach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem.  - Możliwość sztaplowania krzeseł max. 8 szt.  Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr 25 mm w kolorze czarnym Tapicerka w kolorze czarnym Krzesło w rozmiarze 6 Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001 |
| 24 | Zestaw meblowy klon | 1 |  |  | Zestaw meblowy w którym szafki wykonane są z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu klonu z obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym  - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole  Zestaw składa się z : - 1 szt. Szafa średnia o wym. 760 x 400 x 1150 mm. Wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie), zamykane drzwiczkami (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami.  - 2 szt. Regał o wym. 760 x 380 x 1150 mm. Wyposażony w 2 półki otwarte (3 przestrzenie).  - 1 szt. Regał o wym. 760 x 400 x 1150 mm. W górnej części półka otwarta. W dolnej części szafka zamknięta z 1 półką (2 przestrzenie), wyposażona w drzwiczki (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami.  - 1 szt. Regał narożny o wym. 380 x 380 x 1150 mm. Wyposażony w 2 półki (3 przestrzenie) otwarte. |
| 25 | Biurko z zaokrąglonymi narożnikami, z 1 szufladą klon | 1 |  |  | Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm. Przestrzeń pod biurkiem na wsunięcie krzesła 795mm. Posiada zaokrąglone narożniki, po prawej stronie 1 szufladę z uchwytem, zamykaną na kluczyk. Z tyłu biurka blenda płytowa o wym. 352mm. |
| 26 | Krzesło P z obiciem - pomarańczowe | 3 |  |  | Krzesełka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem pokrytym trwałą tkaniną PCV - Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.  - Zaokrąglone oparcie, które jest jest wpasowane i zamocowane w stelaż - Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność.  -Zatyczki na nóżnach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem.  - Możliwość sztaplowania krzeseł max. 8 szt.  Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr 25 mm w kolorze aluminium Tkanica PCV w kolorze pomarańczowym • szerokość siedziska 38 cm • wys. siedziska 47 cm • wys. krzesła 83,5 cm |
| 27 | Tablica korkowa z aluminiową ramą 90 x 120 cm | 12 |  |  | Korkowa tablica z aluminiową ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. • wym. 90 x 120 cm |
| 28 | Szafa z witryną 2- biały | 1 |  |  | Szafa na cokole wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 76 x 40 x 185 cm. |
| 29 | Biurko z szafką i szufladą - biały | 1 |  |  | Biurko wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek. • wym. 120 x 60 x 76 cm |
| 30 | Kozetka 2-częściowa | 1 |  |  | Kozetki rehabilitacyjne przeznaczone do badań medycznych. Posiadają metalową konstrukcję i leżankę pokrytą skajem.  Kozetka dwuczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wezgłowia. • wym. 55 x 50 x 182 cm |
| 31 | Parawan | 1 |  |  | Parawan pojedynczy, składany. Posiada dwa kółka do swobodnego przemieszczania. • wym. 100 x 185 cm |
| 32 | Dywan jednokolorowy - zielony 3 x 4 m | 2 |  |  | Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadaja Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. • wym. 3 x 4 m |
| 33 | Dywan jednokolorowy - niebieski 3 x 4 m | 1 |  |  | Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadaja Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. • wym. 3 x 4 m |
| 34 | Dywan jednokolorowy - szary 3 x 4 m | 3 |  |  | Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadaja Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. • wym. 3 x 4 m |
| 35 | Krzesło obrotowe na kółkach z reg. wys. zielone | 3 |  |  | Krzesełko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokosci. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dzieckaKrzesełko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość.  - wys. siedziska od 430 do 560 mm -wym. siedziska: 430 x 430 mm rozstaw kółek: 640 mm • zielone |
| 36 | Krzesło obrotowe na kółkach z reg. wys. turkusowe | 2 |  |  | Krzesełko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokosci. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dzieckaKrzesełko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość.  - wys. siedziska od 430 do 560 mm -wym. siedziska: 430 x 430 mm rozstaw kółek: 640 mm • turkusowe |
| 37 | Krzesło obrotowe na kółkach z regulacją wysokości - szare | 2 |  |  | Krzesełko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokosci. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dzieckaKrzesełko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość.  - wys. siedziska od 430 do 560 mm -wym. siedziska: 430 x 430 mm rozstaw kółek: 640 mm • szare |
| 38 | Regał 155 | 1 |  |  | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z białej płyty HDF o gr 3mm.Wyposażony w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. - 3 regulowane półki (4 przestrzenie) - wym. 800 x 400 x 1550 mm |
| 39 | Regał 190 | 1 |  |  | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z białej płyty HDF o gr 3mm.Wyposażony w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. - 4 półki (5 przestrzeni) z czego 3 są regulowane - wym. 800 x 400 x 1908 mm |
| 40 | Szafa 155 | 2 |  |  | Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończona obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z białej płyty HDF o gr 3mm. Wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. Posiada parę drzwi na całej powierzchni szafy z 2 metalowymi uchwytami. - 3 regulowane półki (4 przestrzenie) - wym. 800 x 420 x 1550 mm |
| 41 | Biurko prawe 160 | 1 |  |  | Biurko w kształcie litery L - prawe, na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka. - wym. 1600 x 1450 x 760 mm |
| 42 | Kontenerek z piórnikiem | 1 |  |  | Kontenerek wolnostojący - 4 szuflady, wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych. Na ruchomych rolkach z hamulcem. Wyposażony w: piórnik, centralny zamek, w szufladach mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady oraz metalowe uchwyty. - wym. 432 x 580 x 651 mm |
| 43 | Stanowisko recepcyjne | 1 |  |  | Stanowisko recepcyjne składające się z : 1 szt. - Biurko na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka. - wym. 1800 x 800 x 760 mm 1 szt. - Osłona wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm o wym. 1360 x 288 mm 1 szt. - Panel wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, z ażurowym frontem z blachy perforowanej w kolorze aluminium.  - wymiar blachy 1003 x 491 mm |
| 44 | Szafa 190 | 1 |  |  | Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończona obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z białej płyty HDF o gr 3mm. Wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu. Posiada parę drzwi na całej powierzchni szafy z 2 metalowymi uchwytami. - 4 półki (5 przestrzeni) z czego 3 są regulowane - wym. 800 x 420 x 1908 mm |
| 45 | Szafa z witryną 155 | 1 |  |  | Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończona obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Plecy wykonane z białej płyty HDF o gr 3mm.Wyposażona w metalowe nóżki w kolorze aluminium z regulacją poziomu.  - górna przestrzeń wyposażona w witrynę z aluminiową ramką i szkłem piaskowanym o gr. 4 mm - poniżej 2 półki (3 przestrzenie) zakryte parą drzwiczek z 2 metalowymi uchwytami - wym. 800 x 420 x 1550 mm |
| 46 | Krzesło obrotowe czarne | 1 |  |  | Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesełko na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr. 63 cm • wys. siedziska 42,5-55,5 cm |
| 47 | Zestaw meblowy | 1 |  |  | Zestaw meblowy złożony z: 1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 868 mm Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 4 przestrzenie) 1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki ( 3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 6 przestrzeni) 1 szt. - Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody ( cały regał - 6 przestrzeni) 2 szt. - Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. wym: 365 x 370 mm Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi Przestrzenie w regałach dostosowane do montażu poniższych szuflad i drzwiczek. Po montażu -  drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.  Szuflady:  Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze: szarym - 2 szt, limonka - 2 szt. - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 370 x 183 mm Drzwiczki:  Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze: szarym - 4 szt, limonki - 4 szt, białym - 2 szt, białe - mocowane do przegrody - 2 szt, szare - mocowane do przegrody - 1 szt, limonka - mocowane do przegordy - 1 szt - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 48 | Dywan jednokolorowy - zielony 2 x 3 m | 1 |  |  | Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadaja Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. • wym. 2 x 3 m |
| 49 | Szafka asymetryczna M na szerokie szuflady | 4 |  |  | Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm  Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 1 półką ( 2 przestrzenie). Dolna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od prawego boku,górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od lewego boku ( cały regał - 4 przestrzenie) Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370, dodatkowych półek o wym. 355 x 370 mm oraz szuflad o wym frontu: 752 x 183 mm Po montażu -  drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. |
| 50 | Regał M z przegrodą i półką | 4 |  |  | Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 4 przestrzenie) Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm  Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) bądź 4 szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 2 przestrzeniach. Po montażu -  drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.   Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 868 mm |
| 51 | Regał L z przegrodą i 2 półkami | 4 |  |  | Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki ( 3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 6 przestrzeni) Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm  Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) bądź 4 szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 2 przestrzeniach. Po montażu -  drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.   Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm |
| 52 | Regał M z 2 przegrodami i półką | 4 |  |  | Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody ( cały regał - 6 przestrzeni) Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm w zewnętrznych kolumnach, oraz o wym. 355 x 370 mm w środkowej kolumnie Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370 mm lub szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 3 przestrzeniach. Po montażu -  drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.   Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm |
| 53 | Półki - 2 szt. | 4 |  |  | Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. - 2 szt. wym: 365 x 370 mm |
| 54 | Szuflada wąska - szara | 8 |  |  | Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 370 x 183 mm |
| 55 | Szuflada szeroka - biała | 16 |  |  | Korpus oraz dno szuflady wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 752 x 183 mm |
| 56 | Drzwiczki małe 90 - szare | 24 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 57 | Drzwiczki małe 90 - białe | 8 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 58 | Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - białe | 8 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 59 | Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - szare | 4 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 60 | Regał średni z szafką - klon | 2 |  |  | Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,  - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym  - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole  Regał o wym. 760 x 400 x 1150 mm. W górnej części półka otwarta. W dolnej części szafka zamknięta z 1 półką (2 przestrzenie), wyposażona w drzwiczki (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami. Regał w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990 |
| 61 | Biurko z 1 szufladą klon | 1 |  |  | Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu,  - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Biurko o wym. 1200 x 600 760 mm, po prawej stronie 1 szuflada z uchwytem, zamykana na kluczyk. Z tyłu biurka blenda płytowa o wym. 352mm Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729:2007, PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004, PN-F-06009:2001 |
| 62 | Dywan okrągły o śr. 140 cm - szary | 1 |  |  | Jednokolorowe dywany obszyte na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. • śr. 140 cm |
| 63 | Szafa ubraniowa | 2 |  |  | Wysoka szafa ubraniowa z zamkiem. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Wieniec dolny i górny z płyty o gr. 25 mm. Po jednej stronie szafy drążek na wieszaki, a powyżej półka. Po drugiej stronie 4 półki |
| 64 | Moduł szatniowy | 1 |  |  | Moduł szatniowy z drążkiem na całej długości, ławką i schowkami na buty pod nią. Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • wym. 138 x 40 x 203 cm • wys. siedziska 36,5 cm |
| 65 | Stół kawowy śr. 80 cm klon | 1 |  |  | Stoły na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. |
| 66 | Szuflada wąska - błękitna | 2 |  |  | Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm.• wym. frontu 37 x 18,3 cm |
| 67 | Szuflada wąska - jasnoróżowa | 2 |  |  | Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm.• wym. frontu 37 x 18,3 cm |
| 68 | Szuflada wąska - żółta | 2 |  |  | Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm.• wym. frontu 37 x 18,3 cm |
| 69 | Szuflada wąska - pomarańczowa | 2 |  |  | Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm.• wym. frontu 37 x 18,3 cm |
| 70 | Drzwiczki małe 90 - błękitne | 4 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze błękitnym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 71 | Drzwiczki małe 90 - jasnoróżowe | 4 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasnoróżowym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 72 | Drzwiczki małe 90 - żółte | 4 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 73 | Drzwiczki małe 90 - pomarańczowe | 4 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze pomarańczowym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 74 | Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - błękitne | 1 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze błękitnym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 75 | Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - jasnoróżowe | 1 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze jasnoróżowym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 76 | Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - żółte | 1 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |
| 77 | Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - pomarańczowe | 1 |  |  | Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze pomarańczowym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm |

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Oświadczamy, że **okres gwarancji** (który będzie oceniany w kryterium oceny ofert „okres gwarancji”)

będzie wynosił ……………………….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego *(wymagany okres gwarancji min.24 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy).*

Składamy niniejszą ofertę : w imieniu własnym[[1]](#footnote-1)\*/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia[[2]](#footnote-2)\*.

Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia.

Wykonawca informuje, że (*zaznaczyć właściwe*)

☐ wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

☐ wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów /usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………. złotych netto\*.

\* *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

*- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*

*- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*

*- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy odwróceniu cen ofertowych podatku VAT.*

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminiedo dnia **20 lipca 2018 r.**

Oświadczamy, że **zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy**, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym warunki płatności** i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na **czas wskazany w SIWZ.**

Oświadczamy, że przyjmujemy **warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ i w wyjaśnieniach do SIWZ.**

Oświadczenie na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

* polegam/y na zdolnościach innych podmiotów
* nie polegam/y na zdolnościach innych podmiotów.

Oferta została złożona na ............ stronach.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. ………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………...

………………….……………………………………………………………………………………………………

( podpis Wykonawcy lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik Nr 4 do SIWZ – oświadczenie**

**potwierdzające spełnienie warunków**

**udziału w postępowaniu**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: | Zamawiający:  **Gmina Nysa**  Urząd Miejski w Nysie  ul. Kolejowa 15, 48-303 Nysa |

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie**

**– dostawa i montaż umeblowania**

oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   punkcie 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w punkcie 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………….

...………………………………………………………………………………………..……………………….……………………., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik Nr 5 do SIWZ – oświadczenie**

**dotyczące przesłanek wykluczenia z**

**postępowania**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: | Zamawiający:  **Gmina Nysa**  Urząd Miejski w Nysie  ul. Kolejowa 15, 48-303 Nysa |

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie**

**– dostawa i montaż umeblowania**

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………..…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………….………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik Nr 6 do SIWZ – oświadczenie o przynależności**

.........................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp**

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

realizację zadania pod nazwą:

**Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie**

**– dostawa i montaż umeblowania**

oświadczam, że na dzień składania ofert jako wykonawca:

 **nie należę\*** do grupy kapitałowej\*\*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pózn. zm.)

 **należę\*** do grupy kapitałowej\*\*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pózn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty:

1)………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………

*( lub lista w załączeniu)*

*W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................

(miejscowość i data )

..........................................................................................

podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do reprezentowania Wykonawcy

**Uwaga**

**Oświadczenie wykonawca składa w terminie określonym w punkcie 6.5 SIWZ (strona 5)**

***\*****niepotrzebne skreślić*

**\*\****zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.*

1. \* Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)