Załącznik nr 1                                         
                                         ZESPÓŁ ( BAND): TURBO
                   Rozstawienie zespołu na scenie ( arranging team on the scene):
                        
                        MIKROFONY NA SCENIE WEDŁUG KOLEJNOŚCI
                        ( MICROPHONES ACCORDING TO THE ORDER )
 1.  KICK.......... - AKG D 112 or SENNHEISER E 602 or other microphone about silimar parameters
 2.  SNARE.........- SHURE SM 57 or SENNHEISER E 835 or other microphone about silimar parameters
 3. HI-HAT.......- AKG C....., AUDIOTECHNICA MB 1000 C or other microphone about silimar parameters 
 4. TOM 1
 5. TOM 2
 6. TOM 3
 7. TOM 4
ALL  DRUMS (4-7) -SENNHEISER E 604 or SHURE BETA 56 or other microphone about silimar parameters        
8. OVERHEAD 1
9. OVERHEAD 2
ALL AVERHEADS (8-9) - CONDENSER, SHURE, ELECTROVOICE or other microphone about silimar parameters 
10.BAS GUITAR AMP.-  SHURE SM 58 or  DI BOX (passive/active)
11.GUITAR AMP. L..- SHURE SM 57,58 or SENNHEISER E 825 or other microp ..............
12.GUITAR AMP.P...- SHURE SM 57,58 or SENNHEISER E 825 or other mic. ..............
13.VOCAL..............- SHURE BETA 58M,or SHURE BETA 58A or other mic. ................